#/etc/ppp/peers/gprs
# This is pppd script for China Mobile, used Huawei GTM900-B GPRS Module
# Usage:   root>pppd call gprs
/dev/ttyUSB0
460800
crtscts
modem
noauth
debug
nodetach
#hide-password
usepeerdns
noipdefault
defaultroute
user ""
0.0.0.0:0.0.0.0
#ipcp-accept-local
#ipcp-accept-remote
#lcp-echo-failure  12
#lcp-echo-interval 3
#noccp
#novj
#novjccomp
#persist
connect '/system/bin/chat -s -v -f /system/etc/ppp/gprs-connect-chat'
#disconnect '/bin/chat -v -f /etc/ppp/gprs-disconnect-chat'
