# mrcImagePixelDataGet

## Usage

    Usage: mrcImagePixelDataGet
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile::mrcImage    ) ] :Essential :Input: mrcImage
        [-o[utput]           Out                 (stdout    ).as(outFile::ASCII      ) ] :Optional  :OutputDataFile
        [-x                  x                   (0.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :Input: x
        [-y                  y                   (0.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :Input: y
        [-z                  z                   (0.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :Input: z
        [-In[put]            InCoord             (stdin     ).as(inFile::ASCII       ) ] :Optional  :Input:eosPoint
        [-cuda               cudaDeviceID        (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :cudaDeviceID
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-o[utput]m[ode]     outMode             (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode:Output
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode:Interpolation
    ----- Additional Usage -----
    -m InterpolationMode ; refer to mrcImageROI
    -om outputMode
     +1 : with coordinates