# mrcImageRotation3D

## Usage

    Usage: mrcImageRotation3D
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :Input: mrc
        [-o[utput]           Out                 (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :Output: mrc
        [-E[uler]A[ngle]     EulerAngle          (YOYS      ).as(String              )
                             Rot1                (0.0       ).as(Real                )
                             Rot2                (0.0       ).as(Real                )
                             Rot3                (0.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :Input: Euler Angle
        [-M[ode]             Mode                (2         ).as(Integer             ) ] :Optional  :InterpolationMode
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----
    -m
     0: padding 0
     1: padding average
     +0:  within ellipsoidal area.
     +16: within square area.