# mrcImageDivideIntoTwoImages

## Usage

    Usage: mrcImageDivideIntoTwoImages
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :InputDataFile
        [-o[utput]1          Out1                (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :OutputDataFile
        [-o[utput]2          Out2                (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :OutputDataFile
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode
    ----- mode -----
    0:Vertical to the longest axis.
    1:Vertical to x axis
    2:Vertical to y axis
    3:Vertical to z axis