# mrc2tiff

## Usage

    Usage: mrc2tiff
    Options:
        [-i[nput]            inFile              (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :InputDataFile
        [-o[utput]           outFile             (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :OutputDataFile
        [-H[igh]             High                (0         ).as(Real                ) ] :Optional  :HighThreshold
        [-L[ow]              Low                 (0         ).as(Real                ) ] :Optional  :LowThreshold
        [-I[nverse]                                                                    ] :Optional  :Inverse(Black is white)
        [-Z                  Z                   (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Each: 0<=, SerialSection:-1
        [-e[xtension]        format              (%s.%04d ).as(String              ) ] :Optional  :SerialSectionFormat
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode:
    			0 (8bits), 1(16bits)

    --- Attention ---
    Previously, the black and white were inter-changed between mrc and tiff.  Now they are not changed