# mrcImageAssignedToTFofPDB

## Usage

    Usage: mrcImageAssignedToTFofPDB
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :InputDataFile(mrcImage)
        [-p[dbFile]          InPDB               (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :InputDataFile(pdbFile)
        [-o[utput]           Out                 (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :OutputDataFile(pdbFile)
        [-H[igh]             HighLevel           (0.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :HighLevel
        [-L[ow]              LowLevel            (-1.0      ).as(Real                ) ] :Optional  :LowLevel
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode
    >>> Mode:
    	0: Default.
    	1 : Origin is Center  (1) or BottomLeft (0).
    	2 : Posi-Nega Reverse (2) or Direct     (0).