# mrcImageSectionGet

## Usage

    Usage: mrcImageSectionGet
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :InputDataFile
        [-o[utput]           Out                 (NULL      ).as(outFileNoOpen       ) ] :Essential :OutputDataFile
        [-z                  z                   (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :z-Section number: -1 Serial section
        [-e[xtention]        format              (%s.%04d ).as(String              ) ] :Optional  :Serial section format
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----
    mode 0: Copy the selected section into a new area indicated by dst
    mode 1: Share the selected section between dst and src: replacement of pointers