# mrcImageBandPassFilter

## Usage

    Usage: mrcImageBandPassFilter
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :InputDataFile
        [-o[utput]           Out                 (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :OutputDataFile
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode
        [-h[alf]v[aluepoint]l[ow]hvl                 (1.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :HalfValuePointLow
        [-h[alf]v[aluepoint]h[igh]hvh                 (1.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :HalfValuePointHigh
        [-w[idth]l[ow]       wl                  (1.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :WidthOfDumpingLow
        [-w[idth]h[igh]      wh                  (1.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :WidthOfDumpingHigh
        [-lowweight          lowWeight           (0.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :Weight of Low Freq.
    >>> Mode <<<<
        1: Step filter : required argumnent: -hvl -hvh
        2: Cos filter  : required argumnent: -hvl -hvh -wl -wh
        3: Exp filter  : required argumnent: -hvl -hvh -wl -wh
    >>> -lowweight <<<<
    Weight of Low Freq.