# mrcImageFeatureCalc

## Usage

    Usage: mrcImageFeatureCalc
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile::mrcImage    ) ] :Essential :Input:binary(BandW)
        [-r[erencence]       Ref                 (NULL      ).as(inFile::mrcImage    ) ] :Optional  :Input:reference(density)
        [-o[utput]           Out                 (stdout    ).as(outFile::ASCII      ) ] :Optional  :Output:
        [-o[utput]GC         OutGC               (NULL      ).as(outFile::mrcImage   ) ] :Optional  :Output:gc
        [-o[utput]L[abel]    OutLabel            (NULL      ).as(outFile::mrcImage   ) ] :Optional  :Output:Label
        [-o[utput]P[eprimeter]OutPerimeter        (NULL      ).as(outFile::mrcImage   ) ] :Optional  :Output:Perimeter
        [-o[utput]C[hainID]  OutChain            (NULL      ).as(outFile::mrcImage   ) ] :Optional  :Output:ChainID
        [-o[utput]S[urfaceArea]OutSurfaceArea      (NULL      ).as(outFile::mrcImage   ) ] :Optional  :Output:SurfaceArea
        [-o[utput]D[ensityWeightedArea]OutDensityWeightedArea(NULL      ).as(outFile::mrcImage   ) ] :Optional  :Output:DensityWeightedArea
        [-n[eighbor]         neighbor            (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Neighbor: [4(0)|8 or 6(0)|18|26]
        [-d[ensity]          InDensity           (NULL      ).as(inFile::mrcImage    ) ] :Optional  :Input:density
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----
    Mode