# mrc2mrc

## Usage

    Usage: mrc2mrc
    Options:
        [-i[nput]            In                  (NULL      ).as(inFile              ) ] :Essential :Input:
        [-i[nput]t[ype]      InType              (FEIextendedMRC).as(String              ) ] :Optional  :InputDataType
        [-o[utput]           Out                 (NULL      ).as(outFile             ) ] :Essential :OutputDataFile
        [-o[utput]t[ype]     OutType             (Eos       ).as(String              ) ] :Optional  :OutputDataType
        [-Length             LenX                (1.0       ).as(Real                )
                             LenY                (1.0       ).as(Real                )
                             LenZ                (1.0       ).as(Real                ) ] :Optional  :Mode
        [-M                  Mx                  (1         ).as(Integer             )
                             My                  (1         ).as(Integer             )
                             Mz                  (1         ).as(Integer             ) ] :Optional  :M
        [-flagStat                                                                     ] :Optional  :Statistics again
        [-c[onfig]           configFile          (NULL      ).as(inFile              ) ] :Optional  :ConfigurationFile
        [-m[ode]             mode                (0         ).as(Integer             ) ] :Optional  :Mode
    ----- Additional Usage -----
    >> To be suppoerted (Not all)
    Eos
    CCP4-2000
    IMODextendedMRC
    FEIextendedMRC