  (USB の長時間のタイムアウト)
  このオプションは、標準のタイムアウト時間を少々長くします。
  基本的には、一部のデバイスは応答が単純に遅く、このオプショ
  ンは USB を辛抱強く待たせるようにします。これを選ぶことに
  害はないはずですが、いくつかの MGE Ellipse UPS では必須で
  す。

  MGE Ellipse UPS を使っていたり、HID 処理でタイムアウトする
  なら、Y としてください。そうでなければ、N としてください。

  <武井>

