  (ARP デーモンを有効にします)(試験的)
  通常カーネルは、ローカル・ネットワーク上で IP アドレスをハー
  ドウェア・アドレスに対応させる内部キャッシュを管理していま
  す。これにより、イーサネット/トークンリングなどのフレーム
  がネットワーク物理層の適切なアドレスに送られます。直接接続
  されているホスト数が数百またはそれ以下の小規模ネットワーク
  の場合、アドレス解決 (ARP) キャッシュをカーネル内部に持つ
  ことで対処できます。しかしながら、非常に大規模なスイッチ方
  式のネットワークでは、内部 ARP キャッシュを管理することで
  は対応できませんし、ネットワーク上たくさんのマシンが 
  TCP/IP 接続されると、カーネル内部にたくさんのメモリが必要
  になります。

  ここで Y と答えると、カーネルの内部 ARP キャッシュは 256 
  エントリー以上には決してならず (LIFO 方式で最も古いエン
  トリーが消されます)、ユーザー空間の ARP デーモン arpd によっ
  て通信が試みられます。従って arpd はアドレス解決リクエスト
  にキャッシュ自身から、またはネットワークに問いかけて回答し
  ます。

  このコードは試験的で、さらに時代遅れでもあります。これを使
  いたいなら、インターネットのどこかから arpd デーモンを拾っ
  てこないといけませんし、下の
  "Kernel/User network link driver" にも Y と答えないといけ
  ません。よく分からなければ、N と答えてください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


