  (SGI DS1286 RTC のサポート)
  Y と答え mknod ("man mknod") を使用して major 番号 10 及び
  minor 番号 135 でキャラクタ特殊ファイル /dev/rtc を作成する
  場合、コンピューターに内蔵されたリアルタイムクロックへ
  アクセスできるでしょう。
  どの SGI もそのような内蔵クロックを持っています。/proc/rtc
  ファイル経由でステータス情報を報告し、動作は /dev/rtc の
  様々な ioctl によってセットされます。

  <山田>

