  (802.1d イーサネット・ブリッジ)
  ここで Y と答えると、あなたの Linux Box はイーサネット・ブ
  リッジとして動作します。これにより、このマシンが接続されて
  いる異なったイーサネット・セグメントを、ネットワークの参加
  者に対して１つのイーサネットに見せることができます。このよ
  うなブリッジがいくつか集まると、それらは IEEE802.1 のスパ
  ニング・ツリー・アルゴリズムを使って、より大きなイーサネッ
  トのネットワークを作ることができます。これは業界標準なので、
  Linux ブリッジはサードパーティーのブリッジ製品と協調して適
  切に動作します。

  この機能を使うためには、ブリッジ設定ツールが必要になります。
  Documentation/networking/bridge.txt に配布場所が書いてあり
  ます。詳細は Bridge mini-HOWTO をご覧ください。

  あなたのマシンをブリッジとして動作させるには、おそらく複数
  のイーサネット・デバイスが必要になるはずですが、カーネルは
  通常そのままではブート時に複数のイーサネット・カードを認識
  できないことに注意してください。詳細は 
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から取得できる 
  Ethernet-HOWTO をご覧下さい。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えてDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。モジュール名は bridge.o です。

  よくわからない場合は N と答えてください。

  <堀田,福島(2.2.15), 武井(2.4.0更新)>
