  (CompactFlash 接続エリア)
  ボードに "直接接続" CompactFlash があるなら、CF が接続する
  エリアを選んでください。

  - "Area5": CompactFlash が Area 5 (0x14000000) に接続する
  - "Area6": CompactFlash が Area 6 (0x18000000) に接続する

  "Area6" は多くのボードで動きます。ADX なら、"Area5" を選ん
  でください。

  <武井>

