  (Philips webcam サポート)
  次の Philips USB webcams のうちの 1 つを使用したい場合は、
  ここで Y と答えてください：PCA645、PCA646、PCVC675、
  PCVC680、PCVC690、PCVC730、PCVC740、または Askey VC010。
  PCA635、PCVC665、PCVC720 は、このドライバでサポートされて
  いないし、これからもサポートされることは無いでしょう。

  このドライバは、オプションのプラグインを持っています。この
  プラグインは、バイナリのモジュールとしてだけ、配布されます。
  これは高解像度と、高フレームレートを使用することを許可する
  コードが含まれていますが、ソースとして配布することができま
  せん。しかし、プラグインがなくても、たいていの使い方では問
  題なくこのカメラを使うことができます。

  詳細とインストールガイドは 
  <file:Documentation/usb/philips.txt> を見てください。

  内蔵されているマイクロホンは、USB Audio サポートを選択する
  と有効になります。

  このドライバは Video for Linux の API を使います。このドラ
  イバを使用するには、"Video For Linux" (キャラクタデバイス
  の項目の) に Y または M と答える必要があります。この API 
  の情報と "v4l" プログラムのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> から 
  WWW 上でみつけられます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。
  モジュールは pwc.o と呼ばれています。モジュールとしてコン
  パイルする場合は、M と答え、<file:Documentation/modules.txt> 
  を読んでください。

  <高橋潤子>

