  (UHCI (intel PIIX4、VIA、…)のサポート)
  Universal Host Controller Interface は、インテルが提唱した
  PC と USB 機器のアクセス方式(USB ホストコントローラ)の規格
  です。マシンの USB ホストコントローラがこれに準拠するもの
  ならば、ここでは Y と答えてください。
  注意: Intel の PCI チップセットを使った最近のマザーボード
  (例: Intel 430TX, 440FX, 440LX, 440BX, i810, i820)は全て
  この規格に準拠しています。VIA PCI チップセット(例: VIA VP2,
  VP3, MVP3, Apollo Pro, Apollo Pro II or Apollo Pro 133)も
  同様です。

  現状では、2 種類の UHCI ホストコントローラドライバが存在し
  ます。ひとつはこれで、もうひとつは下の項目の 
  "UHCI alternate (JE) support" で設定できる、いわゆる JE 
  ドライバです。どちらかひとつを選んでください。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は usb-uhci.o になります。モジュールとし
  てコンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
