  (追加 SCSI CDROM)
  カーネルがブートした後に、モジュールとしてロードされたドラ
  イバが使うテーブルに割り当てられる追加領域の大きさを扱いま
  す。SCSI core 自身がモジュールとしてロードされた場合、この
  値は、最初のホストドライバがロードされた後にロードできる追
  加 CDROM の数になります。

  これがきれいな方法でないのは明白ですが、動的に内部配列の大
  きさを変更するのに関わる非常に多くの競合条件があります。い
  つの日かこのフラグは消え、全てが自動的に動くようになる
  でしょう。

  なにが起きているか分からなければ、デフォルトのままにしてお
  いてください。

  <武井>


