  (DEC Tulip チップ(dc21x4x)を使った PCI バス用カードのサポート)
  このドライバは SMC EtherPower シリーズのイーサネットカード
  と DEC製の 21040/21041/21140(Tulip シリーズ)チップを使った
  カード用です(お使いのカードが SMC EtherPower 10/100
  PCI(smc9332dst)ではない場合、このタイプのカードを持ってい
  る人はここで Y と答えたとしても、一つ前の「Generic DECchip」
  カード用ドライバも試してみてください)。
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から入手できる
  Ethernet-HOWTO を読んでください。このカードに関する情報は
  Documentation/networking/tulip.txt にもあります。

  これは DEC Tulip ドライバの新しいバージョンのものです。動
  作しない場合には、古いバージョンのものも利用できますので、
  そちらを試してください。

  このドライバはモジュール(動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード)としてコンパイルするこ
  とも可能です。モジュール名は tulip.o になります。モジュー
  ルとしてコンパイルしたい場合は、ここで M と答えて 
  Documentation/modules.txt と
  Documentation/networking/net-modules.txt を読んでください。

  <小野寺, 大森（保） (2.2.14 更新), 武井(2.4.0更新)>
