  (パラレルポート ATAPI テープ)
  このオプションはパラレルポート接続の ATAPI テープ装置用の
  ハイレベルドライバを有効にします。PARIDE のサポートを選択
  したのなら、ここで Yと答えてパラレルポート ATAPI テープド
  ライバを組み込むか、M と答えてローダブルモジュールを作成し
  ます。モジュール名は pt.o になります。また、少なくとも一つ
  のパラレルポートプロトコルドライバがシステムになければなり
  ません。このドライバがサポートするのは HP社の 5GB ドライブ
  のパラレルポートバージョンです。

  <小野寺>


