  (Fusion MPT とその他のデバイス (ioctl) ドライバのモジュー
  ル [オプション])
  Fusion MPT 互換の misc デバイスドライバには、システム ioctl 
  コールを使って MPT アダプタを専門に制御する機能があります。
  MPT ドライバに対して ioctl コールを使うには、以下のような
  やり方で、misc デバイスノードを生成して使用する必要があり
  ます：
    mknod /dev/mptctl c 10 240

  この ioctl インタフェースの使い道の一つとして、MPT アダプ
  タのファームウェアのアップグレードを行なう (再フラッシュす
  る) ことがあります。Linux ドライでの Fusion MPT linux ドラ
  イバについての詳細は、Fusion MTP linux ドライバと一緒に配
  布されている readme ファイルを参照してください。

  ここで M と答えると、mptctl.o と言う名前のドライバがコンパ
  イルされます。

  本当にこれが必要なのかどうかよく分からない場合は、N と答え
  てください。

  <高橋潤子>

