  (ADB デバイスのインプットレイヤを使う)
  (インプットレイヤで扱うキーボード、マウス、ジョイスティッ
  ク、タブレットなどの) ADB (Apple Desktop Bus) HID 機器を使
  いたいなら、Y としてください。ここを Y にするなら、機器に
  対応する以下のドライバも Y にしてください。
  "Keyboard support" (CONFIG_INPUT_KEYBDEV)
  "Mouse Support" (CONFIG_INPUT_MOUSEDEV)
  "Event interface support" (CONFIG_INPUT_EVDEV) 

  ここを N にして、ADB キーボードとマウスの古いドライバを使
  うという選択肢もあります。

  よく分からなければ、Y としてください。

  <武井>
