  (DiskOnChip の物理アドレス)
  デフォルトで、DiskOnChip デバイスの調査は、0xC8000 と 
  0xEE000 の間の 0x2000 のすべての倍数で DiskOnChip を検出し
  ます。このオプションは、デバイスを検出するために 1 つのア
  ドレスを指定することを可能にします。他のデバイスを持ってい
  るために範囲調査でおかしくなる場合に有効です。

  (PowerPC 上では、通常 0xE4000000 のみを調査します。)

  通常、これが標準的なアドレスで調査を許可するために、0 に設
  定しておく必要があります。

  <高橋潤子>

