  (IrTTY IrDA デバイス・ドライバー)
  IrTTY ライン・ディシプリンを有効にしたいなら、ここで Y と
  答えてください。モジュール(irtty.o)としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。IrTTY により Linux のシリアル・ドライバーを
  16550 互換な IrDA の全ポートで使用できるようになります。
  ほとんどの IrDA チップは 16550 互換なので、このオプションには
  恐らく Y とお答えになるでしょう。しかしながら IrTTY を用いる
  と接続速度が 115200 bps (IrDA SIR モード) に制限されます。

  よくわからなければ Y と答えてください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>

