  (GVP Series II WD33C93Aのサポート)
  Great Valley Products Series II SCSIコントローラを持ってい
  る場合はYと答えてください。あるいは、後期のGVP SCICコントロー
  ラ (例えばGVP A4008やComboボード) を持っている場合もYと答
  えてください。そうでなければNと答えてください。このドライバは
  TekMagicのアクセラレータT-Rexシリーズや、GVP-Mでは動作しま
  せん。

  このドライバーはモジュール (実行中のカーネルにいつでも組み
  込んだり取り外したりできるコード) にすることも可能です。そ
  の場合のモジュールはgvp11.oです。このドライバーをモジュー
  ルとしてコンパイルしたいなら、ここではMと答えて
  Documentation/modules.txtを読んでください。

  <川合>


