  (通常の SiS のサポート)
  Silicon Integrated System(SiS) チップセットで、XFree86 4.x
  での GLX コンポーネントでの AGP サポートを有効にできます。

  注意! 5591/5592 AGP チップセットはサポートされていません。
  
  http://utah-glx.sourceforge.net/ からもらってこれる
  XFree86 3.3.6 用の GLX コンポーネントを試したいと思ってい
  ない限り、ここでは、ほとんどの人は N と答えてください。

  <武井, 武井(2.4.0更新)>
