  (USB Mustek MDC800 デジタルカメラのサポート)
  このタイプのスチルカメラをマシンの USB ポートに接続したい
  ならば、Y としてください。このドライバは gphoto 0.4.3(以降)
  と一緒に動きます(http://www.gphoto.org をご覧ください)。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は mdc800.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに
  Documentation/modules.txt に目を通してください。

  <武井>
