  (Intel 440LX/BX/GX/815/830M/840/850 でのサポート)
  Intel 440LX/BX/GX, 815, 830M, 840, 850 チップセットで
  XFree86 4.x の GLX コンポーネントでの AGP サポートを有効に
  できます。

  http://utah-glx.sourceforge.net/ からダウンロードできる
  XFree86 3.3.6 用の GLX コンポーネントを試したいと思ってい
  ない限り、ここでは、ほとんどの人は N と答えてください。

  <武井, 山田(2.2.19/2.4.11 更新), 武井(2.4.0更新)>

