  (USB IR Dongle シリアルドライバ)
  USB IrDA デバイスのシンプルシリアルサポートを有効にしたい
  場合は、ここで Y と答えてください。フルの IrDA スタックを
  使用したくない場合に有用です。

  このコードはモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込ん
  だり取り外したりできるコード) としてコンパイルすることが可
  能です。モジュールは ir-usb.o と呼ばれています。モジュール
  としてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  <高橋潤子>

