  (Fujitsu FMV-J18x PCMCIA のサポート)
  コンピューターに Fujitsu FMV-J18x または 互換 PCMCIA
  (PC-card) Ethernet カードを接続するつもりでしたら、Y と
  答えてください。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としても利用できます。モジュール名は
  fmvj18x_cs.o になります。モジュールとしてコンパイルしたい
  場合、M と答え <file:Documentation/modules.txt> に目を通し
  てください。よくわからなければ、N と答えてください。

  <山田, 高橋潤(2.4.15更新)>

