  (AX.25 用 BAYCOM ser12 half duplex ドライバ)
  これはシリアル・インターフェースに接続する Baycom 型の単純
  なアマチュア無線モデム用ドライバのふたつのうちのひとつです。
  full duplex モードのser12 をサポートしています。これは古い
  ドライバです。あなたのシリアル・インターフェース・チップが 
  full duplex ドライバで動作しない場合のためにまだ提供されま
  す。このドライバは軽視されています。ドライバを設定するには
  標準的な ax25 ユーティリティ・パッケージから入手できる 
  sethdlc ユーティリティを使用します。モデムの情報は 
  http://www.baycom.de とDocumentation/networking/baycom.txt 
  を御覧ください。

  このドライバをモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としてコンパイルしたい
  なら、ここで M と答えてDocumentation/modules.txt をお読み
  ください。これはお勧めです。モジュール名は 
  baycom_ser_hdx.o です。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>


