  (SDLA (Sangoma S502/S508) のサポート)
  Sangoma S502A、S502E、S508 フレーム・リレー・アクセス・デ
  バイス用ドライバが必要ならここで Y と答えてください。これ
  らはマルチ・プロトコル・カードですが、現時点でこのドライバ
  ではフレーム・リレーだけがサポートされています。
  <file:Documentation/framerelay.txt> を御覧ください。

  このドライバはモジュール (必要に応じで動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。
  モジュール名は sdla.o です。モジュールとしてコンパイルした
  いなら、ここで M と答え<file:Documentation/modules.txt> を
  お読みください。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>

