  (Sun SOC+ (別名 SOCAL))
  Serial Optical Channel Plus は、2 つまでの光ファイバポー
  トがあるインタフェースカードです。このカードは FC アービ
  トレートループ (普通は、A5000 やインタフェースボードを介
  した E[3-6]000 の内蔵 FC ディスク) をサポートします。動く
  ようにするためには Solaris ドライバのマイクロコードが必要
  になるかもしれないことに注意してください。

  このドライバは、モジュール (動作中のカーネルにいつでも組
  み込んだり取り外したりできるコード) にもできます。
  モジュール名は socal.o です。モジュールとしてコンパイルし
  たいなら、ここを M として <file:Documentation/modules.txt>
  を読んでください。

  <武井, 武井(2.4.15更新)>
