  (FarSync T シリーズのサポート)
  このドライバは、FarSite Communications 社製の T シリーズ 
  X.21 (また V.35/V.24) カードをサポートします。同期通信は、
  同期 PPP あるいは Cisco HDLC を使用して、全てのポートで最
  高 8Mb/s (V.24 では 128K) までの速度がサポートされます。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルすることが可能です。モ
  ジュールとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。モジュー
  ル名は、farsync.o です。また、インタフェースを参照すると
  き、モジュールを自動的にロードしたければ、/etc/modules.conf 
  にそれぞれのインタフェースごとに、"alias syncX farsync" 
  (ここでの X は 0、1、2...) を加えてください。

  <高橋潤子>
