  (Alcor/Alpha-XLT)
  Digital ALCOR チップセットを使っているシステム向けです。5
  つのチップ(4 つは 208 ピンの PQFP 64 ビットデータスライス
  (データスイッチ、DSW)で、1 つは 383 ピンの プラスチック
  PGA コントロール(コントロール、I/O アドレス、CIA))からなり
  ます。DRAM コントローラ(256 ビットメモリアドレス)と PCI イ
  ンタフェースを提供します。また、外部 B キャッシュのサポー
  トと、PCI デバイスがメモリへ(から) DMA するときのメモリの
  同一性管理に必要な全ての仕事も提供します。

  <武井, 武井(2.4.15 更新)>
