  (read-modify-writeインストラクションを使う)
  このオプションは、不可分なread-modify-writeバスサイクルを
  利用するある種の命令の使用を可能にします。これは、そうでな
  い場合に用いられる、割り込みを一時的に不許可にする方法にく
  らべて速くなりますが、多くのAmigaシステムでDMA (direct
  memory access) と衝突する可能性がありますし、他のマシンで
  も動作が不安定になると言われています。全てのAmigaシステム
  とAtariのMedusaでは、このオプションをセットした場合、重大
  な問題を引き起こす可能性が大です。この設定が動作するだろう
  と思われる唯一のコンフィグレーションは68030ベースのAtariで、
  その場合は確かにはっきりとパフォーマンスの向上が見られます。
  しかし、ここで警告しておきます！ あなたが自分のしているこ
  とをはっきりと理解しているのでなければ、Nと答えてください。
  あなたが非常に冒険的である場合に限り、Yと答えてください。

  <川合>

