  (SBC-60XX ワッチドッグタイマ)
  このドライバは、いくつかのシングルボードコンピュータ (具体
  的には 6010 PII ベースのコンピュータ) 上にある、ワッチドッ
  グタイマで使用することができます。他のカードでも動作するか
  もしれません。これは、0x443 を読むことでワッチドッグタイマ
  を有効にし、かつ再セットします。また、ポート 0x45 を読むこ
  とで、ワッチドッグを無効化します。よく似た方法で動作するカー
  ドを持っている場合、このドライバでカードを動作させることが
  できます。

  カーネルで、このドライバを直接コンパイルするか、モジュール
  として利用することができます。モジュールは sbc60xxwdt.o と
  呼ばれます。

  <高橋潤子>

