  (タグ付きコマンドキューの深さのデフォルト値)
  「タグ付きコマンドキュー」はパフォーマンスを向上させるため
  の SCSI-2 の機能です。これによって、前のコマンドの完了前に、
  ホストアダプタは複数の SCSI コマンドを周辺機器のキューに送
  ることができます。なぜなら、デバイスはインテリジェントなので、
  リクエストキューを基に (ヘッドポジショニングのような) 作業を
  最適化できます。機器によってはこの機能を正しく実装して
  いないものがあります。この機能を使わない場合は、ここで 0 
  か 1 を入力してください(どちらでも構いません）。

  デフォルト値は 8 であり、大抵のハードディスクではサポート
  しています。この値は、ブート時にコマンドラインで「tag」オ
  プションで指定することによって上書きできます。例えば、'ncr53c8xx
  =tags:4/t2t3q16/t0u2q10' はデフォルトのキューの深さを 4 に
  し、コントローラ 0 のターゲット 2 およびターゲット 3 のキュー
  の深さを 16 に、コントローラ 1 のターゲット 0 / lun (論理機
  器番号) 2 のキューの深さを 10 に設定します。

  したがって、通常の回答はデフォルト値の 8 とし、異なるコマ
  ンドキューの深さが必要な機器がある場合はブート時にコマンド
  ラインのオプションを使います。

  良い SCSI 機器の使用に勝る選択肢はありません。

  <川藤, 山田(2.4.0 更新)>

