  (モジュールとしてロードすることができる CD-ROM デバイスの
  最大数)
  これは、カーネルがブートした後、モジュールとしてロードされ
  るドライバが使用するテーブルに割り当てられる、付加領域の大
  きさをコントロールします。SCSI core 自身が、モジュールとし
  てロードした場合、この値は、最初のホストドライバがロードし
  た後、ロードすることができる追加 CD-ROM の数です。

  これは明らかに上手な方法ではありません。しかし、その場その
  場で内部配列のサイズを変更することに関連した多くの競合条件
  があります。いつかこのフラグは消えるでしょう。また、すべて
  が自動的に動作するようになるでしょう。

  何が起こっているのか理解できない場合は、デフォルトにしてく
  ださい。

  <高橋潤子>

