  (SCSI バスリセット後の、秒単位の遅延)
  SCSI バスをリセットした後ふたたび SCSI バス上のデバイスと
  通信を行う前に、どれくらい待つのかをドライバに指示します。
  この遅延は、通常動作の間で発生するリセットだけではなく、ブー
  ト時のリセット・フェーズにおいても使われます。妥当な数値の
  範囲はあなたがお持ちのデバイスに依存しますが、おおむね 5 
  から 15 秒といったところです。DAT テープデバイスに関しては、
  バスリセット後次のコマンドを受信できるようになるまでにより
  多くの時間が必要なことがよく知られいますが、ほとんどのハー
  ドディスクや CD-ROM ドライブではほんの 2,3 秒といったとこ
  ろです。aix7xxx ドライバとその他の Linux カーネルの間で相
  互に悪影響が出ないように、このオプションには最大 20 秒とい
  う制限があります。デフォルト値は 5 秒と短くなっています。
  これがあなたのハードウェアに対して具合が悪ければ、この値を
  増やしてみてください。

  <堀田>


