  (AT&T WaveLAN & DEC RoamAbout DS のサポート)
  Lucent WaveLAN (以前は NCR と AT&T; または DEC RoamAbout
  DS) は無線周波数 900 MHz と 2.4 GHz を用いた無線 LAN (イー
  サネットに似た無線のローカル・エリア・ネットワーク) です。

  このドライバは WaveLAN カードの ISA 版をサポートしています。
  PCMCIA (PC-card) ハードウェア用の別のドライバは David Hinds
  の pcmcia-cs パッケージ (置き場所はファイル 
  Documentation/Changes を見てください) から入手できます。

  Linux で ISA WaveLAN カードを使いたいなら、Y と答え
  http://www.linuxdoc.org/docs.html#howto から得られる 
  Ethernet-HOWTO をお読みください。いくらか特定の情報は
  Documentation/networking/wavelan.txt とソース・コード
  drivers/net/wavelan.p.h にあります。

  また 
  http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html
  から入手できる無線ツール・パッケージも必要になるでしょう。
  そこに含まれているマニュアル・ページを御覧ください。

  このドライバはモジュール (必要に応じて動作中のカーネルに組
  み込んだり取り外したりできるコード) としても利用できます。
  モジュール名はwavelan.o です。モジュールとしてコンパイルし
  たいなら、ここで M と答え Documentation/modules.txt、加え
  てDocumentation/networking/net-modules.txt をお読みくださ
  い。

  <山縣, 福島(2.2.2), 武井(2.4.0更新)>


