  (SLIP の 6 ビットカプセル化)
  IP パケットを、コントロール文字の一部を通さないだとか 7 ビッ
  トしかだめだというような好ましくないシリアル接続上に流さな
  くてはいけないことがたまにあります。ここで Y と答えると、
  "slip6" と呼ばれる SLIP の拡張モードを付け加えます。このモー
  ドでは SLIP はシリアル接続上にふつうの ASCII 文字しか流し
  ません。当然接続の反対側でもサポートしている必要があります。
  たとえば、Camtec JNT Pad の非同期ポート間に IP を流すには
  これで十分です。よくわからないなら N としてください。

  <井上>


