  (USB REINER SCT cyberJack pinpad/e-com チップカードリーダ)
  cyberJack pinpad/e-com USB チップカードリーダを使用したい
  場合は、ここで Y と答えてください。これは ISO 7816 と互換
  性のある contact ベースのチップカードのインターフェイスで
  す。例えば GSM SIM があります。

  このコードはモジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込ん
  だり取り外したりできるコード) としてコンパイルすることが可
  能です。モジュールは cyberjack.o と呼ばれています。モジュー
  ルとしてコンパイルする場合は、M と答え、
  <file:Documentation/modules.txt> を読んでください。

  よく分からない場合は、N と答えてください。

  <高橋潤子>

