  (Matrox G100/G200/G400/G450 のサポート)
  Matrox G100, G200, G400, G450 ベースのビデオカードがあるな
  ら、Y としてください。"Advanced lowlevel driver options"
  を選択していたなら、8 bpp packed pixel, 16 bpp packed
  pixel, 24 bpp packed pixel, 32 bpp packed pixel を選択すべ
  きです。8bit 以外のフォント幅を使うことも出来ます。

  G400 の 2 つ目のディスプレイのサポートも必要なら、まずは
  character devices の所の "I2C support" と "I2C bit-banging
  support" も Y としてください。それから、ここの framebuffer
  の所にある "Matrox I2C support" と "G400 second head support"
  も Y としてください。

  <武井>
