  (Optics Storage DOLPHIN 8000AT CDROM サポート)
  34ピンの Sony 互換のインターフェイスを持った 'DOLPHIN' ド
  ライブ用のドライバです。Lasermate の CR328A もこのドライバ
  で動作します。これらのドライブを持っている場合には Y と答
  えてください。このドライバでは Optics Storage 8001 ドライブ
  は動作しません。IDE-ATAPI CDROM 用のドライバを使ってください。
  Documentation/cdrom/optcd を参照してください。

  もしここで Y と答えたならば、この後で出てくる
  "ISO 9660 CDROM file system support" についても Y または M
  と答えるようにしてください。これは CDROM で使われる
  ファイルシステムであるためです。

  この種類の CDROM ドライバはモジュール( = 動作中のカーネル
  へ必要に応じて組みこんだり取り外したりできるコード)として
  利用する事も出来ます。モジュールは optcd.o というものにな
  ります。もしモジュールとしてコンパイルしたい場合には、ここ
  で M と答え、そして、Documentation/module.txt を読んで下さ
  い。

  <後藤, 武井(2.4.0更新)>
