  (tx リトライの最大数)
  ATM カードの送信キューが、一時的に飽和している場合、諦める
  前に、ドライバがメッセージを送信しようとする回数を指定しま
  す。

  送信キューの飽和は極端な条件のときに発生するかもしれません。
  例えば、速いホストが、非常に小さな (64 バイト未満の) フレー
  ム、または raw AAL0 セル (48 バイト) を連続して ATM アダプ
  タに送出する場合などです。

  普通の条件では、送信キューが飽和することはまずありませんの
  で、このリトライメカニズムが作用することもありません。

  <高橋潤子>

