  (USB OV511 カメラのサポート)
  OV511 タイプのカメラをマシンの USB ポートに接続したいなら
  ば、Y としてください。さらなる情報と対応カメラのリストは
  <file:Documentation/usb/ov511.txt> を参照してください。

  このドライバは Video For Linux API を使います。
  Character Devices の項目中の "Video For Linux" を Y か M
  と設定しないといけません。この API の情報と、"v4l" プログ
  ラムへのポインタは 
  <http://roadrunner.swansea.uk.linux.org/v4l.shtml> で見つ
  けられます。

  このドライバはモジュール (動作中のカーネルに必要に応じて組
  みこんだり取り外したりできるコード) としてもコンパイルでき
  ます。モジュール名は ov511.o になります。モジュールとして
  コンパイルしたい場合はここで M と答え、さらに 
  <file:Documentation/modules.txt> に目を通してください。

  <武井, 高橋潤子(2.4.15更新)>

