  (WDT PCI ワッチドッグタイマ)
  PCI WDT500/501 ワッチドッグボードを持っている場合は Y と答
  え、そうでなければ N と答えてください。このボードは、カー
  ネルで検出されません。それは、"wdt=" カーネルオプション 
  ("man bootparam" を見るか、ブート時にオプションをカーネル
  に渡す方法に関して、ブートローダ (lilo または loadlin) の
  ドキュメントを参照する) を使用して、IO ポートと IRQ を、
  カーネルに教えてあげる必要があると言うことを意味します。

  モジュール (動作中のカーネルにいつでも組み込んだり取り外し
  たりできるコード) としてコンパイルする場合は、M と答え、
  Documentation/modules.txt を読んでください。このモジュール
  は wdt_pci.o と呼ばれています。

  <高橋潤子>

