  (BT848 Video For Linux を有効にします)
  BT848 チップを使ったフレーム・グラバー/オーバーレイ・ボー
  ド用ドライバを有効にします。これには Miro、Hauppauge、
  STB 社のボードが含まれます。詳細は 
  <file:Documentation/video4linux/bttv> をご覧ください。

  ここを Y か M とするならば、character device の所の "I2C
  support" と "I2C bit-banging interfaces" も Y か M にして
  ください。

  このドライバーは bttv.o という名前のモジュール (必要に応じ
  て稼働中のカーネルに組み込んだり取り外したりできるコード) 
  としても利用できます。モジュールとしてコンパイルしたいなら、
  ここで M と答え、<file:Documentation/modules.txt> をお読み
  ください。

  <山縣, 武井(2.4.0更新)>

