  (Ftape で使われるフロッピー・ディスク・コントローラの IO 
  ベース)
  IO ベース・アドレスの以下のデフォルトの設定が正しいなら、
  値を指定する必要はありません: 
  <<< MACH-2     : 0x1E0 >>>
  <<< FC-10/FC-20: 0x180 >>>
  <<< Secondary  : 0x370 >>>
  Secondary は Seagate、Exabyte、Iomega 製 Ditto Dash の
  "high speed" コントローラのような第 2 FDC コントローラと
  関係があります。
  ここで指定した IO ベース・アドレスの設定が正しいか確かめて
  ください。「正しい設定をするにはテープ・ドライブやコントロー
  ラ・カードのマニュアルをお使いください。」他のオペレーティ
  ング・システムですでにテープ・ドライブをうまく使えているな
  ら、他の OS で動作すると確かめられた IO ベース・アドレスと
  同じ設定を使うべきです。

  注意: このメニューで IO ベース・アドレスのデフォルトの設定
  だけを指定します。ハードウェア設定は起動時(ftape をカーネ
  ルに組み込んでコンパイルした時、すなわち "Floppy tape
  drive" に Y と答えた場合)やモジュールのロード時("Floppy
  tape drive" に M と答えた場合)に変更されます。

  起動またはロード時に設定されるパラメタの簡単な説明を含んだ 
  <file:Documentation/ftape.txt> も御覧ください。

  <山縣, 高橋潤(2.4.15更新)>
